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1. 麦克风的收音口和结构导音孔对齐，且结构的导引孔直径大于麦克风收音孔直径，全向推荐2-3mm，定回推荐1-2mm
2. 每个麦克风需要单独收音孔
3. 需要做防水防尘的，请在收音口表面上方增加保护
4. 面壳内部需要紧靠拾音板（麦克风拾音板）
5. 请不要将PCBA重叠堆放一起
6. 喇叭和麦克风尽量避免同一朝向，建议形成90度或者180度的朝向
7. 建议在设计时，喇叭音腔跟麦克风有足够的距离（比如一个在上面，一个在下面。越远越好），并且有绝对的隔绝，从而避免喇叭播放声音时音腔产生的震动传导到麦克风板，进而影响麦克风的拾音。

